Bauanleitung für „Icarosaurus“ mit allen Details

Das Ausformen der Rumpfes und das Hinzufügen von Armen und Beinen erhöht natürlich das Gewicht und den Luftwiederstand es Modells.

Wie man in den beiliegenden Filmen sehen kann, lässt sich dennoch eine sehr gute Flugleistung erreichen.

Dies setzt aber voraus, dass sämtliche Teile extrem leicht und auch aerodynamisch sehr sauber ausgeformt werden.

Bild 1:
„Icarosaurus“ mit allen Details

Die Bau-Schritte 1 bis 57 sind für das Scale-Modell gleich mit Ausnahme von:

Schritte 15 und 16: 
Diese Schritte entfallen – der Mittelteil des Rumpfes wird nicht abgerundet.

Schritt 17, 18, und 19: 
Es wird ein zusätzlicher Spalt angebracht um die Oberschenkeln einzufügen.

Da diese keine aerodynamische Funktion hat ist der Anstellwinkel 0°.

Bilder 2 und 3:
Bau des Rumpfes

Das Ausformen des Kopfes ist ohne den vorderen Kohlefaser-Stab einfacher.

Man kann diesen auch nachträglich einkleben oder ganz weglassen.

Ohne den vorderen Stab erhöhen sich allerdings das Gesamt-Gewicht und die Bruch-Empfindlichkeit des Modells deutlich.

Bild 2:
Der Kopf wird aus einem massiven Balsa-Block heraus geformt.

Bild 3:
Aus Gewichts-Gründen besteht der hintere Rumpf als 4mm Balsa-Brettern (weich).

Er ist innen hohl.

Bilder 4 bis 23:
Aufbau der Beine

Bild 4:
Die Oberschenkel-Flächen werden im Block aus 1,5mm Balsa ausgeschnitten.

Bild 5:
Die Oberschenkel-Flächen werden gemeinsam in Form geschliffen.

Bild 6:
Die Kanten der Oberschenkel-Flächen werden gerundet.

Bild 7:
Die Oberschenkel-Flächen werden gemeinsam durchtrennt.

Bild 8:
Die 1mm Kohlefaser-Stäbe werden eingeklebt.

Bild 9:
Der Spalt auf der Oberseite wird mit 1mm Balsa-Holz gefüllt.

Bild 10:
Die Oberfläche wird glattgeschliffen.

Bild 11:
Die Oberschenkel-Flächen werden zusammengeklebt.
Dabei werden auf einer Seite 4mm unterlegt.

Bild 12:
Der Übergang wird verschliffen.

Bild 13:
Die Unterschenkel werden auf 4mm Balsa aufgezeichnet.

Bild 14:
Die Unterschenkel werden in der Mitte durchtrennt.

Bild 15:
Mit einem Säge-Blatt wird eine Nut zur Aufnahme des Kohlefaser-Stabes geschaffen.

Bild 16:
Der Kohlefaser-Stab wird eingeklebt und die Hälften mit mittlerem Sekunden-Kleber wieder zusammengefügt.

Bild 17:
Der Unterschenkel wird in Form geschliffen.

Bild 18:
Am Übergang zum Oberschenkel wird eine Aussparung eingeschnitten.

Bild 19:
Die Teile werden „stumpf“ zusammengeklebt.

Bild 20:
Die Kohlefaser-Stäbe werden an der Überkreuzung freigelegt.

Dabei nicht in die Kohlefaser schneiden!

Bild 21:
Die Kohlefaser-Stäbe werden mit Kevelar-Fasern umwickelt.
Dazu wird zuerst die Spitze des Faser-Stanges angefeuchtet, verdreht und mit Sekunden-Kleber 
gehärtet.
Die Fasern werden dann mit Sekunden-Kleber verklebt.
Dabei müssen sie gleichzeitig möglichst stark gespannt werden!!!

Bild 22:
Die entstandenen Löcher werden aufgefüllt und das Teil verschliffen.

Bild 23:
Die Beine werden in die Aussparung im Rumpf eingeschoben, ausgerichtet und verklebt.

Bilder 24 bis 32:
Bau der Arme

Bild 24:
Zwei grob vorgeschnittene Balsa-Bretter 4mm werden mit geeigneter Faser-Orientierung zusammengeklebt.

Bild 25:
Die Arme werden aufgezeichnet.

Bild 26:
Die Arme werden in der Mitte durchtrennt.

Bild 27:
Mit einem Säge-Blatt wird eine Nut zur Aufnahme des Kohlefaser-Stabes geschaffen.

Bild 28:
Der Kohlefaser-Stab wird eingeklebt und die Hälften mit mittlerem Sekunden-Kleber wieder zusammengefügt.

Bild 29:
In die Hand wird eine Nut eingeschnitten und ein Kohlefaser-Stab eingeklebt.

Bild 30:
Die Nut wird mit Balsa-Holz aufgefüllt.

Bild 31:
Der Arm wird in Form geschliffen.

Balsa-Holz mit harten Klebe-Nähten ist extrem inhomogen und lässt sich daher kaum exakt schleifen.
Es hilft daher in den letzen Schritten den kompletten Arm mehrmals mit Sekunden-Kleber zu härten.
Er ist so erheblich präziser zu schleifen.

Bild 32:
Die Arme werden in den Rumpf eingesteckt und verklebt.