Werkzeuge und Baumaterial 
für Bauplan-Modell „Icarosaurus“:

1. Werkzeuge:

- Glasplatte

- Messer mit Abbrech-Klingen

- Nadeln kurz (Markiernadeln)

- Schleif-Papier „wasserfest“   (hält viel länger!)
   Körnung 120 - 180 (zum Formen mit Schleifblöcken)
    Körnung 320 (zum Glätten und abrunden)

- breites Klebeband (Packband transparent)

- 6 bis 10 mm Balsa-Brettchen für Schleif-Blöcke

   Schleif-Papier kann mit mittel-flüssigem Sekundenkleber aufgeklebt   
   werden.
   Verschlissenes Schleif-Papier kann mit Sekundenkleber überklebt 
   werden.
   Klebeflächen vorher mit Wasser anfeuchten !

- Pinsel 

- Stück Seife für Pinsel-Reinigung

- evtl. Verdünner für Grundierung

2. Baumaterial

1 Sekundenkleber „Balsa-Spezial“

1 Sekundenkleber „Mittelflüssig“

Sekundenkleber gibt es z.B. bei Modellbau-Lindinger

1 Kohlefaser-Stab 1mm

1 Kohlefaser-Stab 1,5mm 

1 Kevelar-Faser   

1 Glas-Bubbles (Micro-Ballons)

C-Stäbe Fasern und Füllmaterial gibt es 
z.B. bei R&G Faserverbundwerkstoffe

1 Balsabrett 1,5mm „mittel“ für Rumpf

1 Balsabrett 1,5mm „mittel“ 
  verzugsfrei (selektieren !!!) für Flügel

1 Balsabrett 1mm „hart“ für Schwanz-Segel

1 Balsabrett 4mm „weich“ für Arme und Beine   
   und hinteren Rumpf

Hochwertige Balsa-Bretter in selektieren Härten gibt es z.B. bei „Heerdegen-Balsaholz“.

1 Klebefilm für Endkanten-Befestigung

1 Trimmblei (evtl. aus Gardinen-Schnur)  

1 Grundierung 

z.B. CLOU 300 von R.E.M. bei Lindinger-Modellbau

Für Out-door-Einsatz Modell mindestens drei mal Grundieren.

Leicht lackierte Balsa-Modelle eigen sich grundsätzlich nicht für nasse Wiesen !

Wenn Wasser in Risse eindringt verzieht sich der Flügel endgültig !!!

3. Zum Fliegen

1  Hang mit trockener Wiese

1  leichter Gegenwind